|  |
| --- |
| **科目二考试评判标准** |
| 序号 | 考试项目 | 检测评判项目 | 判定结果 | 备注 |
| 1 | 通过要求 | 不按规定使用安全带 | 不合格 | 原有 |
| 2 | 因操作不当造成发动机熄火一次 | 每次扣10分 | 原有 |
| 3 | 不按考试员指令行驶 | 不合格 | 新增 |
| 4 | 启动发动机时档位未置于空挡（驻车档） | 不合格 | 新增 |
| 5 | 发动机启动时，不及时松开启动开关 | 每次扣10分 | 新增 |
| 6 | 倒车入库 | 不按规定线路行驶 | 不合格 | 原有 |
| 7 | 车身入线 | 不合格 | 原有 |
| 8 | 倒库不入 | 不合格 | 原有 |
| 9 | 在倒车前，未将两个前轮触地点均驶过控制线 | 不合格 | 新增 |
| 10 | 项目完成时间超过210秒（3分半） | 不合格 | 新增 |
| 11 | 中途停车超过2秒 | 每次扣5分 | 修改 |
| 12 | 坡道定点停车和起步 | 车辆停止后，汽车前保险杠未定于桩杆线上，且前后不超出50CM | 不合格 | 原有 |
| 13 | 行驶中车轮扎到路边边缘线 | 不合格 | 原有 |
| 14 | 车辆停止后，起步时间超过30秒 | 不合格 | 原有 |
| 15 | 起步时车辆后留距离大于30CM | 不合格 | 原有 |
| 16 | 车辆停止后，车身距离道路边缘线超出50CM | 不合格 | 新增 |
| 17 | 停车后，未拉紧驻车制动器 | 每次扣10分 | 新增 |
| 18 | 车辆停止后，车身距离道路边缘线超出30cm,未超出50cm | 每次扣10分 | 修改 |
| 19 | 起步时车辆后留距离10cm-30cm | 每次扣5分 | 修改 |
| 20 | 侧方位停车 | 车辆入库停止后车身出线 | 不合格 | 原有 |
| 21 | 出库时不使用或错误使用转向灯 | 每次扣10分 | 原有 |
| 22 | 项目完成时间超过90S（一分半） | 不合格 | 新增 |
| 23 | 行驶中车身触碰库位边线 | 每次扣10分 | 新增 |
| 24 | 行驶中车轮触扎车道边线 | 每次扣10分 | 修改 |
| 25 | 中途停车超过2S | 每次扣5分 | 修改 |
| 26 | 曲线行驶 | 车轮扎道路边缘线 | 不合格 | 原有 |
| 27 | 中途停车时间超过2S | 不合格 | 原有 |
| 28 | 直角转弯 | 车轮扎道路边缘线 | 不合格 | 原有 |
| 29 | 转弯时不使用或错误使用转向灯，转完后不关闭转向灯 | 每次扣10分 | 新增 |
| 30 | 中途停车时间超过2S | 每次扣5分 | 新增 |