政府采购需求须知

1、项目意向公示

根据《东莞市财政局关于开展政府采购意向公开工作的通知》（东财〔2020〕99号）文件第四条规定“采购意向公开时间应尽量提前，原则上不得晚于采购公告发布前30日”。这里的项目指实施公告、投标、报价、评审等流程的项目，在电子卖场实施采购不在意向公示范围。

2、需求调查

根据《关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）文件第十一条规定“对于下列采购项目，应当开展需求调查：（一）1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含本办法规定的需求调查内容的，可以不再重复调查；对在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，应当按照本办法的规定开展需求调查。”

3、项目充分考虑是否适宜专门面向中小企业，适宜面向但又没有专门面向中小企业的，有可能项目导致废标重招。

3.1《关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）第十四条规定“采购人应当通过确定供应商资格条件、设定评审规则等措施，落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策功能。”

3.2《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）第七条规定“采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购”；第八条规定“超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%”；第九条规定“对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。”

3.3《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《东莞市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（东财〔2022〕95号）规定，提高价格除及预留份额。

4、公共服务项目须发布采购需求征求意见公告

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十五条规定“…政府向社会公众提供的公共服务项目，应当就确定采购需求征求社会公众的意见…”

5、货物项目强制或优先购买环保、节能产品

《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采〔2019〕1号）第二条规定“实施优先采购评审制度　　优先采购品目清单由国家统一确定和发布。采购项目中涉及优先采购产品类别的，采购人及其委托的采购代理机构可以在采购文件中对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除或1-5分的技术得分的评审优惠，具体扣除比例或技术分值由采购人及其委托的采购代理机构根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定”。

政府采购需求表

（注：黄色部分为系统生成，无需改动）

采购项目基本情况：

	采购单位
	东莞市南城医院
	项目编号
	（自动生成）

	采购项目名称
	东莞市南城医院2025年第三批医疗器械采购项目

	采购预算/最高限价
	2865342元
	采购项目类别
	 eq \o\ac(□,√)货物类/ eq \o\ac(□)服务类

	评标方法
	 eq \o\ac(□)最低评标价法/ eq \o\ac(□,√)综合评分法
	采购方式
	

	联系人
	陈小姐
	专家人数
	评委委员会总人数：

评标专家人数：

采购人代表人数：

	联系电话
	0769-22882237
	
	

	地址
	东莞市南城鸿福路91号
	现场勘查
	否

	中标（成交）供应商确定方式
	采购人按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人


二、政府采购政策落实：

节能、环保要求
采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除
依照 《政府采购促进中小企业发展管理办法》、 《支持监狱企业发展有关问题的通知》和 《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。 

三、投标人资质要求：

	包1：

	法定资格要求
	评审点要求概况
	具体描述

	
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。

	
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目  非  专门面向中小企业。

（如为非，右边情形二选 一）
	 eq \o\ac(□,√) 一、项目整体非专门面向中小企业，依据为第   3    款情形

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

1、法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

2、因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

3、按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

4、框架协议采购项目；

5、省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

 eq \o\ac(□) 二、预留份额面向中小企业，超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留份额通过下列第       款措施进行

1、将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

2、要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

3、要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业

	特定资格要求
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。

	
	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

	
	项目有关的资格要求：
	①投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。

②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。

③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。


用户需求书

注：

（1）本项目允许进口产品投标。

（2）在《用户需求书》中所提供的货物参数要求，其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标要求，不构成对投标人所报品牌的任何约束；投标人所投货物参数应不低于《用户需求书》中的要求，即只要等于(或优于)要求品质和性能等技术参数要求，则视为合格。但凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此满足并响应，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。标有“▲”的条款均为评审的重要指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审扣分，并不作为无效投标处理。

（3）●标注为核心设备（主要标的），多家投标人提供的核心设备（主要标的）品牌相同的，按一家投标人计算。投标人应在投标文件中清晰列明“核心设备名称、规格型号。
采购清单：
	分包
	序号
	购置资产名称
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算金额（元）
	备注

	包1
	1
	全自动糖化血红蛋白分析仪
	台
	1
	5000
	5000
	设备

	
	1-1
	糖化血红蛋白配套试剂耗材
	人份
	10000
	7.5
	75000
	配套耗材

	
	2
	医用内窥镜图像处理系统
	台
	1
	3000
	3000
	设备

	
	2-1
	内窥镜图像处理配套导管（成人）
	条
	100
	1500
	150000
	配套耗材

	
	2-2
	内窥镜图像处理配套导管（儿童）
	条
	6
	2857
	17142
	配套耗材

	
	3
	●全自动免疫组化染色机
	台
	1
	78000
	78000
	设备

	
	3-1
	免疫组化配套试剂耗材（含一抗、二抗）
	人份
	2200
	82
	180400
	配套耗材

	小计
	508542

	包2
	1
	心电监护仪
	台
	2
	25000
	50000
	设备

	
	2
	空气波压力治疗系统
	台
	1
	29000
	29000
	设备

	
	3
	全自动电子血压计
	台
	1
	18000
	18000
	设备

	
	4
	●电子肠镜
	条
	1
	480000
	480000
	设备

	
	5
	营养泵
	台
	1
	4000
	4000
	设备

	
	6
	输液泵
	台
	1
	4800
	4800
	设备

	
	7
	甲状腺手术器械包（甲状腺拉钩）
	套
	1
	35000
	35000
	设备

	小计
	620800

	包3
	1
	颅脑立体定位手术套装
	套
	1
	436000
	436000
	设备

	小计
	436000

	包4
	1
	●血液透析机（含水处理）
	台
	4
	200000
	800000
	设备

	
	2
	血液透析滤过机
	台
	2
	250000
	500000
	设备

	小计
	1300000


采购包1：

一、采购清单
	分包
	序号
	购置资产名称
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算金额（元）
	备注

	包1
	1
	全自动糖化血红蛋白分析仪
	台
	1
	5000
	5000
	设备

	
	1-1
	糖化血红蛋白配套试剂耗材
	人份
	10000
	7.5
	75000
	配套耗材

	
	2
	医用内窥镜图像处理系统
	台
	1
	3000
	3000
	设备

	
	2-1
	内窥镜图像处理配套导管（成人）
	条
	100
	1500
	150000
	配套耗材

	
	2-2
	内窥镜图像处理配套导管（儿童）
	条
	6
	2857
	17142
	配套耗材

	
	3
	●全自动免疫组化染色机
	台
	1
	78000
	78000
	设备

	
	3-1
	免疫组化配套试剂耗材（含一抗、二抗）
	人份
	2200
	82
	180400
	配套耗材

	小计
	508542


二、主要商务要求

	序号
	条款名称
	说  明

	
	★交货期限
	签订合同后30天内完成供货、安装及调试，并负责货物的交付使用，承担相应费用。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

	
	交货地点
	采购人指定地点。

	
	★付款方式
	1.设备付款方式：合同签订后，所有货物供货、安装调试并经采购人验收合格，中标人提交（①经双方签字盖章的本合同及附件，②采购人收货证明，③实物验收及调试验收书面确认书，④中标人开具的正式、合规的全额发票，⑤相应金额的请款书）后，采购人按合同总价额的100%支付给中标人，中标人应开具等额发票给采购人，采购人在收到发票后的30日内付款，开票费用由中标人承担，如中标人未按采购人要求开具及提交发票，采购人付款期限相应顺延。

2.本项目中配套耗材须在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统签订合同并按实际供应的货物数量、约定条款支付，服务期内采购人不保证配套耗材的采购量，配套使用耗材的中标价作为日后供货价上限，供货期内，如遇国家省市等政府集采、交易平台价格下调等各种政策原因，供货价应无条件同步下调，以最终供货价进行结算(如配套耗材实际供货成本超出中标每人份成本单价，采购人将不予支付超出部分）。（供应商针对本项须提供承诺函）。
3.除本合同采购人与中标人双方约定的合同总价外，采购人没有责任向中标人另行支付任何款项，包括但不限于中标人工作人员的交通费、食宿费用，本合同中另有约定的除外。

4.中标人在保修期内如有违约行为的，经双方协商进行赔偿。双方协商未成，中标人须根据第三方评估的损失结果，向采购人进行赔偿。

	
	验收要求
	1．验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。 

2．验收的项目指标、方法和检测仪器等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。

3．验收以采购人技术人员为主，中标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。 

4．在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。 

5．由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

6．涉及接入医院信息系统的设备，接入系统正常运行1个月以上，无数据传输等相关问题，方可验收。

	
	履约保证金
	不收取

	
	交货要求
	1.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

2.特别要求：交货时要求中标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求中标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如中标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，中标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

	
	供货服务要求
	★1.所有设备整机免费质保期不低于叁年（用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护保养，设备配套软件提供终身免费安装与操作文件及升级服务；售后服务由原厂提供；如设备需要接入医院信息系统的，中标人需负责与系统厂商对接并承担全部对接费用，同时免费开放设备信息端口，并提供中文文档和免费技术支持。从交货到验收期间内的维保由中标人免费提供。
★2.根据国家药品监督管理局于2017年8月31日发布的《医疗器械分类目录》，所采购的设备若属于Ⅱ类和Ⅲ类分类等级管理医疗器械，所投产品应获得监督管理部门的Ⅱ类或以上和Ⅲ类分类等级的注册许可，取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。供应商提供有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（注册证附页及附件“产品技术要求”，须一并提供）。自《医疗器械分类目录》实施之日(2018年8月1日)起，如国家药品监督管理局对货物的分类管理进行调整的，请投标人提供分类调整的相关证明文件（包括公告内容及附件）

3.质保期内（所需费用包含在投标报价中），按采购人需求提供所需的校准品、质控品、周期性维护保养的耗材以及设备比对所需的耗材（特殊情况另行协商），不限零配件更换次数、不限维修次数，包括但不限于样品针、电极、灯泡、搅拌针等易损品无偿更换；每年按采购人要求提供至少一次原厂的设备性能检测及校准的报告；每年按采购人要求进行至少两次与检验科的设备比对。

★4.中标产品需与院内信息系统对接，提前给出接口方案并按标准对接；接入医院信息系统的医疗装备的接口费用由中标人承担。

5.配套试剂耗材要求：

★（1）根据国家药品监督管理局于2017年8月31日发布的《医疗器械分类目录》、2021年10月29日发布的《体外诊断试剂分类规则》，配套使用耗材及体外诊断试剂若属于Ⅱ类和Ⅲ类分类等级管理的医疗器械，所投产品应获得监督管理部门的Ⅱ类或以上和Ⅲ类分类等级的注册许可，取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。供应商提供有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（注册证附页及附件“产品技术要求”，须一并提供）。

（2）配套使用耗材部分：按双方在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统签约合同约定付款。

（3）采购人与供应商分别签订设备采购合同和配套使用耗材采购合同。配套使用耗材按双方在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统签约合同（一年一签）约定交货。如遇特殊情况需紧急配送，需在24小时内配送到科室。

6.免费送货及安装调试。

7.仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。

8.在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

9.中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。

★10.设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国家标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。

11.培训：

（1）现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能；根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。

（2）集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。

（3）网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。

12.以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

★14.中标人设备出厂日期与本项目设备到货安装日期间隔必须小于半年。

	
	售后服务要求
	1．提供技术资料、中文操作手册。

2．设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对采购人维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。

3．有专门的售后服务人员，提供5年以上备品备件。零部件保障供应时间。

★4．产品出现故障时半小时内响应，2小时内到达现场。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。

5．质保期内服务：每半年定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。

6．质保期外服务：

（1）技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在质保期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在2小时内到达用户现场进行维修。

（2）设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。

	
	报价要求
	★1.报价方式：投标人对本项目设备及配套耗材预算单价可单独进行报价，不超过预算单价。同时，投标人应在《分项报价表》中清晰列明“标的名称、品牌、规格型号、数量、单价、属于医疗器械的提供注册证号或备案号、药交ID”，务列明设备配套的所有耗材，包含但不限于主试剂、用品用具、冲洗液、校准品、质控品等，并提供详细的每人份成本核算方法。
★2.须在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统对本项目采购的配套耗材进行挂网（非医疗器械除外）。（投标文件须提供系统已经挂网的截图）
3.报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费、所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

4.验收及相关费用由中标人负责。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。


三、技术需求
（一）全自动糖化血红蛋白分析仪及配套耗材技术参数

（1）全自动糖化血红蛋白分析仪技术参数要求
1、▲分析原理：离子交换高效液相色谱（HPLC）

2、检测方法：双波长吸光度法

3、线性范围：4%-18%

4、测定模式：标准模式

5、测定项目：不少于HbA1c, HbA1, PhP等

6、试剂单元：试剂包装规格应便于临床使用，并确保在有效期内用完，避免浪费。
7、▲检测速度：标准模式≦1分钟/测试。启动时间：首个结果报告时间≦2分钟

8、进样方式：试管进样（自动盖帽贯穿方式进样）；样品和自动进样

9、样本 ID 识别：条形码阅读器（标配）

10、急诊模式：有专用急诊样本位

11、▲结果报告：具有检测峰≧6个，并且结果能报告 IFCC 和 NGSP 双重结果；同时报告 HbA1c、HbF、HbA1（糖基化血红蛋白）结果，异常检测峰提示

12、CV 值：CV ≤ 1.0%

13、专用软件：中文操作软件

14、数据储存：主机内存可以储存≧10万个检测结果，可USB导出

15、操作单元：触摸式液晶显示屏操作面板；中文操作系统；内置热敏打印机

16、传输方式：内部（RS-232C串行通讯端口（双向））或外部（网口）

17、打印方式：内置打印机

18、报告模式：支持LIS/HIS系统，图文报告或热敏打印报告

19、▲维护保养：有试剂管理能力；自动维护能力；有自动报警和错误提示功能。具备同品牌经过国家药品监督管理局注册的质控品及校准品。

20、尺寸：≦560 (L) × 590 (W) ×490 (H)mm

21、配置清单：

	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	检验证明书
	1张

	3
	电源适配器
	1个

	4
	废液管
	1根

	5
	热敏打印纸
	5根

	6
	试剂托架
	1个

	7
	进样器
	1台

	8
	样品架
	11个

	9
	样本适配器
	10个


（2）每盒配套耗材技术参数要求

1、试剂：包含全部试剂耗材，不限于包含试剂包/试剂卡、电极(如果有)、定标液及每天质控品(如果有)，质量要求能达到广东省检验结果互认要求，确保检测准确。
▲2、全套试剂耗材要求提供每人份成本的计算公式和方法，成本不超过预算单价。
▲3、试剂有效期：有效期≥2个月，符合常规运输存放。

4、质控：支持原厂质控和第三方质控，确保检测准确。
医用内窥镜图像处理系统及配套耗材技术参数

医用内窥镜图像处理系统技术参数要求

1. 具备一键控制白平衡功能。

2. ▲可通过适配的电子内窥镜手柄执行拍照功能。

3. 文件夹命名：可以对拍摄的图片、视频所在的文件夹进行自动命名。

4. 输出接口：HDMI × 1（外接显示器）、USB2.0× 1（连接 PC）、USB3.0×2（存储）。

5. 全高清显示分辨率≧1280*800； 屏幕亮度≥300cd/㎡。

6. 图像存储：主机自带存储功能，存储图像分辨率≧1280*800,存储容量≧60G。

7.▲热插拔：支持开机状态下热插拔电子内窥镜，适用于泌尿外科手术。

8.▲扩展及升级：强兼容性及可扩展性

9.网络连接：可连接局域网,网络可连接 2.4G/5G。RJ45 可连接局域网。

10.▲便捷的人机交互功能：

1)可设置和显示 ID；患者姓名；性别；年龄；显示日期/时间；

2)存储的录像及图片自动内嵌患者 ID 及信息。

3)语言：可设置和显示多国语言。

4)动态剩余录像时间、图片提示。

12.配置清单：

	序号
	名称
	数量

	1
	医用内窥镜图像处理器
	1台

	2
	HDMI-DVI线
	1根

	3
	电源线
	1根

	4
	电源适配器
	1个

	5
	USB线
	1根

	6
	HDMI线
	1根

	7
	说明书
	1份

	8
	复位针
	1个

	9
	U盘
	1个


（2）配套耗材技术参数要求

	材料名称
	技术参数

	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管
	器械通道内径1.2mm/头部外径3.1Fr±5%/主软管外径2.8mm±5%/插入部分最大外径3.15mm±5%/工作长度700mm±5%/带自锁功能、弯曲部的弯曲角度：向上 285°、向下 285°，允差±10%

	一次性电子输尿管肾镜导管
	器械通道内径1.2mm/头部外径7.1Fr±5%/主软管外径2.5mm±5%/插入部分最大外径2.7mm±5%/工作长度610mm±5%/不带自锁功能、弯曲部的弯曲角度：向上 285°、向下 285°，允差±10%

	一次性电子输尿管肾镜导管
	器械通道内径不少于1.2mm、主软管外径2.1mm±5%、工作长度700mm±5%、弯曲部的弯曲角度：向上 285°、向下 285°，允差±10%


全自动免疫组化染色机及配套耗材技术参数

全自动免疫组化染色机技术参数要求

1.全流程全自动系统：包括烤片,脱蜡,抗原修复,封闭,一抗,二抗,DAB显色,复染在内的所有免疫组化步骤，全流程全自动不需要人工干预。

2.标本多样化：适合石蜡，冰冻，穿刺，细胞涂片等标本。

3.▲连续性：≧3个独立的玻片架，至少各容纳10张玻片，反应仓互不干扰单独沉降式运行，至少可一次性容纳30张玻片，可连续上载。

4.组织切片有保护功能。

5.染色时间：一批玻片的处理时间为2.5-3小时。

6.处理温度：可各自独立设定每张玻片加热温度从室温到100℃，每个加热元件都独立监控，并在出现温度错误时系统有标记出错的提示。

7.▲显色试剂：免疫显色染色试剂采用微聚合物层叠技术，显色原位杂交与免疫组织化学可使用同一个二抗显色试剂盒。

8.试剂滴加量与滴加方式：精密定位加样，抗体滴液量可调100ul或120ul, 采用动态混匀和动态清扫技术方式滴加试剂。

9.试剂管理与标签系统：可统计试剂使用量，剩余量，批号，有效期。带摄像头和红外线两种识别方式识别标签。

10.环保设计：脱蜡溶液为环保无害液体，除DAB外,其他均为无毒环保液体,且有害废液和无害废液分开处理。

11.数据库：染色过程全记录,对所有玻片进行全程追踪并报告,包括玻片运行事件,玻片的自身信息等全程监控。

12.操作系统：简单的中文操作界面。

13.原厂可提供国家药品监督管理局数据查询的ER、PR试剂。

14.▲全自动实现多色原位杂交功能，临床按需拓展项目如：EBER+CD3、Kappa/lamda，CMV、HPV，原厂提供国家药品监督管理局数据查询信息

15.▲具备同时检测两种抗原靶标，实现并行双染，临床常见项目如：P16/KI67。原厂提供国家药品监督管理局数据查询信息

16.▲全自动实现多种底物染色，临床常见项目如：CD138/MUM-1并行红染,前列腺三染TTF-1+Napsin A,CK5/6+P63，Calponin+P63,  NapsinA +P40。原厂提供国家药品监督管理局数据查询信息。

提供完整的仪器加试剂平台，支持免疫组化、多重免疫组化、免疫细胞化学、荧光原位杂交、快速冰冻免疫组化染色。

配置清单：

	序号
	名称
	数量

	1
	全自动免疫组化染色机主机
	1台

	2
	试剂桶带盖
	6个

	3
	玻片架
	3个

	4
	网线
	1根

	5
	标签扫描仪
	1个

	6
	标签打印机
	1个

	7
	中文操作软件
	1套

	8
	电脑
	1台


（2）每盒/瓶配套耗材技术参数要求

1、试剂：包含全部试剂耗材，不限于包含试剂包/试剂卡、电极(如果有)、定标液及每天质控品(如果有)，质量要求能达到广东省检验结果互认要求，确保检测准确。
▲2、全套试剂耗材要求提供每人份成本的计算公式和方法，成本不超过预算单价。
▲3、试剂有效期：有效期≥2个月，符合常规运输存放。

4、质控：支持原厂质控和第三方质控，确保检测准确。
	材料名称
	技术参数

	免疫显色试剂
	由过氧化物酶封闭剂、一抗后试剂、多聚物、DAB底物、DAB缓冲液、苏木素组成

	免疫显色试剂（超敏型）
	由过氧化物酶封闭剂、一抗后试剂、酶标二抗聚合物、DAB底物、底物缓冲液和苏木素组成

	免疫组化石蜡样本释放剂
	可以去除免疫组织化学染色中用福尔马林固定，石蜡包埋的组织中的石蜡，使组织中的抗原暴露出来

	抗原修复缓冲液I
	由柠檬酸、柠檬酸三钠、丙三醇、表面活性剂和防腐剂组成

	抗原修复缓冲液II
	EDTA、Tris、丙三醇、表面活性剂和防腐剂组成

	浓缩清洗液（10X）
	由Tris缓冲液、表面活性剂及防腐剂和纯化水组成

	开放试剂瓶
	ml/瓶

	标签色带
	≧3000测试/卷

	固体盖膜
	≧80*30*4mm/盒

	探针清洗液
	ml/套

	Ki-67抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	MLH1抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	MSH2抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	MSH6抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	PMS2抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	p16抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	p53抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	p63抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	SDHB抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	S100抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	SMA抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Vimentin抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD38抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD138抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD10抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD34抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Desmin抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	DOG1抗体试剂(免疫组织化学)
	mL/瓶

	雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	HER2抗体试剂(免疫组织化学法)
	mL/瓶

	HMB-45抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Napsin A抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	NSE抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	MUM1抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Pax-2抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	PTEN抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	Pax-8抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	p40抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	p120抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	PSA抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	SALL4抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	SATB2抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	SOX-10抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	STAT6抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	TPO抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	WT1抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	雄激素受体（Androgen Receptor,AR）抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	ALK抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD3抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD5抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD21 抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD30抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD31抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD45抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD68抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD79a抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CDX-2 抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CEA抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Calponin抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	D2-40抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	EMA抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	FLI-1抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	GATA3抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein, GFAP）抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	热休克蛋白70（HSP70）抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	胰岛素瘤相关蛋白1（INSM1）抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	p57抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	MC抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	MUC6抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	MUC2抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	MyoD1抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	CD99抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Alpha-1-Fetoprotein 抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂（免疫组织化学法）
	mL/瓶

	PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶

	Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学）
	mL/瓶


采购包2：

一、采购清单

	分包
	序号
	购置资产名称
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算金额（元）

	包2
	1
	心电监护仪
	台
	2
	25000
	50000

	
	2
	空气波压力治疗系统
	台
	1
	29000
	29000

	
	3
	全自动电子血压计
	台
	1
	18000
	18000

	
	4
	●电子肠镜
	条
	1
	480000
	480000

	
	5
	营养泵
	台
	1
	4000
	4000

	
	6
	输液泵
	台
	1
	4800
	4800

	
	7
	甲状腺手术器械包（甲状腺拉钩）
	套
	1
	35000
	35000

	小计
	620800


其中电子肠镜允许进口产品
二、主要商务要求

	标的提供的时间
	 eq \o\ac(□) 服务：自合同签订之日起1年

 eq \o\ac(□,√) 货物：

1、国内产品30工作日内交货交完成安装、调试并交付使用。

2、进口产品90个工作日内交货并完成安装、调试并交付使用。

交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外

	标的提供的地点
	采购人指定地点

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天。

	采购资金支付
	一、合同签订后，所有货物供货、安装调试并经采购人验收合格，中标人凭以下文件向采购人申请付款： 

1.经双方签字盖章的本合同及附件  

2.采购人收货证明  

3.实物验收及调试验收书面确认书  

4.中标人开具的正式、合规的全额发票

5.相应金额的请款书   

二、采购人在收到中标人的付款申请文件的10个工作日内向乙方支付合同总价的全部货款 

	验收要求
	本次采购  货物  验收其次要求如下：

1.验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。 

2.验收的项目指标、方法和检测仪器等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。 

3.验收以采购人技术人员为主，投标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。 

4.在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。 

5.由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

	联合体投标
	否

	履约保证金
	不收取
	

	合同履行期限
	 eq \o\ac(□) 服务：自合同签订之日起_______（年/月/天）

 eq \o\ac(□,√) 货物：质保、保修期：整机不低于叁年

	报价要求
	1、投标报价以人民币填列。

2、报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费、所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

3、验收及相关费用由投标人负责。

	其他
	一、交货要求

1.、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

2.、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

二、供货服务要求

★1、所有设备整机免费质保期不低于叁年（用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外，不含耗材），且终身维护保养，设备配套软件提供终身免费安装与操作文件及升级服务；售后服务由原厂提供；中标方须根据甲方需要承担本项目所有设备接入医院信息系统的接口费用，且需免费开放设备信息端口，并提供中文文档并免费提供技术支持。

2、免费送货及安装调试。

3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。

4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。

★6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国家标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。收货到验收期间的维保由中标人免费提供。

7、培训：

7.1 现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能；根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。

7.2 集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。

7.3 网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。

8、对采购人的服务通知，中标人在接报后半小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

9、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

★10、交货时，货物出厂日期时限必须小于半年。

	售后服务要求
	1.提供技术资料、中文操作手册。

2.设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。

3.有专门的售后服务人员，提供5年以上备品备件。零部件保障供应时间。

4.产品出现故障时立即响应，4小时内到达现场。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。

5.质保期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。

6.质保期外服务：技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在质保期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在4小时内到达用户现场进行维修。设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。

★7、电子肠镜配套内窥镜维保要求（须提供承诺函加盖投标人公章，格式不限）：

配套现有设备维保清单：

名称

型号

机身码

维保期限

电子胃镜

GIF-Q260J

2028338

1年

电子胃镜

GIF-H290

2054756

1年

（1）维保清单的镜子要求提供原厂维保服务。

（2）中标人须保证零配件齐备，符合维保内容清单中的奥林巴斯电子内窥镜使用。

（3）如果设备发生故障需要长时间维修（即维修时间超过5个工作日），中标人必须向采购人提供原厂备品。

（4）投标人须具备维修相应品牌电子内窥镜及相关设备的能力，且所更换零配件必须是原厂配件。


三、技术需求

心电监护仪技术参数及配置要求

1.转运监护仪，适用于成人、小儿、新生儿的监测，通过相关转运标准。

2.▲≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，整机重量＜1Kg。

3.IP44防尘防水。

4.坚固耐用，抗不少于1.2米6面跌落。

5.整机无风扇设计。

6.内置DC电源及内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

7.具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

8.支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。 

9.配便携插件箱，可扩展1个参数插槽。

10.▲具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数。

11.▲支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

12.▲支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用。

13.▲心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

14.心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

15.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

16.▲支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

17.提供ST段分析，QT/QTc测量功能，可显示弱灌注指数（PI）。

18.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

19.提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。

20.≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

21.配置清单：

	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	锂电池
	1块

	3
	转运提手
	1个

	4
	3/5导心电功能附件包
	1套

	5
	血氧功能附件包
	1套

	6
	无创血压功能附件包
	1套


空气波压力治疗系统技术参数及配置要求

1、不小于5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作

2、▲具有血液回盈侦测功能

3、最少具备两路物理通道，并支持双气囊同时充气

4、气囊类型：支持手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、足部气囊、小腿气囊、手部康复气囊（八腔）

5、压力范围：0-200mmHg，4级可调

6、▲20种治疗方案，含专业防栓梯度压力（DVT治疗）方案

7、治疗时间1-99分钟可调

8、▲配备内置电池，续航时间≧30分钟。

9、具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示

10、噪音≤60dB

11、净重：2.7Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动

12、配置清单：主机1台、主气管2根、气囊2个

（三）全自动电子血压计技术参数及配置要求

1、测量原理：示波法

2、显示屏：LCD显示屏

3、测量位置：左右臂均可 

4、适应臂周范围：17～42cm 

5、测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分

6、▲手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

7、测量精度：压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

8、肘部位置检测功能：具有肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9、臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒

10、▲平均测量模式：可一键启动连续3次测量，并自动得出平均值

11、▲测量打印：具有热敏式打印机，能打印干扰变化、心跳变化、二维码等信息

12、ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器

13、▲臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

14、▲语音功能：10档音量调节，测量全程语音引导和测量结果播报。

15、可根据测量结果，打印提示信息

16、通信数据输出：USB数据传输

17、精度保障：需提供符合中国高血压防治指南要求的认证网站 

18、配置清单：

	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	搁手板
	1个

	3
	AC电源适配器
	1条

	4
	臂筒
	1个

	5
	袖套
	2条

	6
	测量桌椅
	1套


（四）电子肠镜技术参数要求

1.具有渐软性设计，提高插入性能；

2.▲操作部顶端除送水、送气、吸引按钮外，具备≥4个遥控键，可自由设定遥控图像大小、图像强调、电子放大、图像冻结、窄带波成像等20多种功能；清晰度可达到1080P；

3.▲视野角：≥170度；

4.视野方向：0度直视；

5.景深：5-100mm；

6.▲先端部外径≤12.2mm；插入部外径≤12 mm；

7.弯曲角度：上、下≥180度；右、左≥160度；

8.有效长度≥1330mm；

9.全长≥1655mm；

10.▲钳子管道≥3.2mm；

11.▲具有强力传导、智能弯曲、可变硬度特点；可变硬度调节功能具有四档调节：0、1、2、3档；

12.一触式接头设计，无需防水帽设计，减少意外浸水损坏的风险；

13.具有附送水功能，能够有效的冲洗黏膜表层的黏液；

14.具有内镜信息记忆功能；

15.最小可视距离：距离先端3mm；

16.含现有2条电子内窥镜镜维保各一年（提供相关的维保方案）。

★17、所供电子肠镜必须兼容医院超高清内窥镜系统CV-290主机，或包含整套成像系统（须详细列明配置清单，提供承诺函盖章）。

（五）营养泵技术参数及配置要求

1、流速范围: 1.0～1200.0 ml/h内。

2、精度：优于±5%。

3、预置量：0.1～9999.9ml，0.1ml 递增。

4、累计量：0～9999.9ml，可清零。

5、不少于四种喂养模式仿生输出：流速、时间、滴速、间歇喂养模式。

  ①流速-总量式： 1.0～1200.0 ml/h，0.1ml/h递增；

  ②时间-总量式：1～999分钟，1分钟递增； 

  ③滴速-总量式：滴速：1～333滴/min，1滴递增；                 

  ④间歇喂养模式：喂养、间歇时间：1～999分钟，1分钟递增。

6、▲同屏显示两种不同喂养模式。

7、不小于3.2寸液晶屏，可显示营养管品牌、喂养参数、压力档位、气泡档位及动态工作

状态等。

8、工作指示灯预警不同风险等级。

9、▲嵌入式后卡座设计，输液泵嵌入式卡装在输液支架上。

10、冲洗功能。

11、数据功能

  ①校准数值记忆功能；

  ②参数记忆功能；

  ③历史记录(SOE功能)。

12、▲报警

上端管路阻塞报警，-10～-70 kPa，灵敏度多档可调；上端管路初始压力异常（上压力传感器损坏）报警；下端管路阻塞报警，10～140 kPa，灵敏度多档可调；下端管路初始压力异常（下压力传感器损坏）报警；管路有空气报警；蠕动泵转动异常报警；市电异常提示；异常开门报警；电池电量不足、电池失效报警；暂停超时报警；输送完成报警；微处理器异常报警，并停机。

13、交流网电源： 100～240V、50/60Hz，内置充电电池。

（六）输液泵技术参数及配置要求

1.▲产品使用期限≥10年；支持输血功能；具有肠内营养液输液功能

2.输液精度≤±5%

3.▲速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

4.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

5.▲快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

8.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式

9.全中文软件操作界面

10.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

11.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

13.压力报警阈值至少15档可调

14.压力报警阈值最低可设置50mmHg

15.▲具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

16.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

17.▲具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警

18.信息储存：可存储5000条的历史记录

19.电池工作时间≥5小时@25ml/h

20.防异物及进液等级IP44

21.整机重量不超过1.5kg  

22.配置功能：输液泵主机1台、紧固夹1个

（七）甲状腺手术器械包（甲状腺拉钩）技术参数要求及配置需求

1、I型甲状腺牵开器（悬吊带装置固定器）：

（1）▲ YY/T 0294.1-2016 标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm

（2）最小调整角度：10°悬吊杆孔径：不大于D18mm

（3）可通过调整齿形螺纹套调节悬吊杆角度，并可上下调节高度，自由度高。

2、I型甲状腺牵开器（悬吊杆）：

（1）YY/T 0294.1-2016 标准中的 M 号钢材料制造，经固定后垂直拉力 50N，变形不超过 1cm。

（2）固定杆L1长度365mm/L2长度700mm

（3）高低调节范围：0-64cm，横向调节范围：0-55cm。

3、I型甲状腺牵开器（悬吊卷链器）：

（1）▲ YY/T 0294.1-2016 标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm，高低调节范围：0-10cm

（2）可拆卸成三个零件

4、I型甲状腺拉钩小号左弯（右弯）：

（1）▲YY/T 0294.1-2016 标准中的 C 号钢材料制造，甲状腺拉钩进入人体部位表面粗糙度 Ra 值应 ≤0.8μm，具有不小于 50N 的弹性拉力。

（2）头部宽度：40mm，头端弯曲角度：30° 钩身长：21cm，悬高：9cm 头端镂空。

（3）头度：40mm，拉钩头端尺寸小，钩头部分与钩体角度为 30 度，拉钩带有半埋式吸引管，吸引手术中能量器械产生的烟雾加水。

5、I型甲状腺拉钩小号直：

（1）▲YY/T 0294.1-2016 标准中的 C 号钢材料制造，甲状腺拉钩进入人体部位表面粗糙度 Ra 值应≤0.8μm，具有不小于 50N 的弹性拉力。

（2）头部宽度：40mm，钩身长：20cm，悬高：9cm 头端镂空。头宽 40mm，拉钩带有半埋式吸引管，吸引手术中能量器械产生的烟雾。

6、II型甲状腺拉钩15：

（1）YY/T 0294.1-2016 标准中的 C 号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度 Ra 值应≤0.8μm，具有不小于 50N 的弹性拉力。

（2）长短钩身长度：6/17cm，钩头宽度：15mm

（3）用于手术初始建立腋窝甲状腺之间的腔道。长钩头设计适合经腋窝甲状腺手术的建腔。

7、配置清单：

I型甲状腺牵开器（悬吊装置固定器）1件

I型甲状腺牵开器（悬吊杆）1件

I型甲状腺牵开器（悬吊卷链器）1件

I型甲状腺拉钩 3件

II型甲状腺拉钩 2件

采购包3：

一、采购清单

	分包
	序号
	购置资产名称
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算金额（元）

	包3
	1
	颅脑立体定位手术套装
	套
	1
	436000
	436000

	小计
	436000


二、主要商务要求

	标的提供的时间
	 eq \o\ac(□) 服务：自合同签订之日起1年

 eq \o\ac(□,√) 货物：

1、国内产品30工作日内交货交完成安装、调试并交付使用。

交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外

	标的提供的地点
	采购人指定地点

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天。

	采购资金支付
	一、合同签订后，所有货物供货、安装调试并经采购人验收合格，中标人凭以下文件向采购人申请付款： 

1.经双方签字盖章的本合同及附件  

2.采购人收货证明  

3.实物验收及调试验收书面确认书  

4.中标人开具的正式、合规的全额发票

5.相应金额的请款书   

二、采购人在收到中标人的付款申请文件的10个工作日内向乙方支付合同总价的全部货款 

	验收要求
	本次采购  货物  验收其次要求如下：

1.验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。 

2.验收的项目指标、方法和检测仪器等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。 

3.验收以采购人技术人员为主，投标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。 

4.在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。 

5.由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

	联合体投标
	否

	履约保证金
	不收取
	

	合同履行期限
	 eq \o\ac(□) 服务：自合同签订之日起_______（年/月/天）

 eq \o\ac(□,√) 货物：质保、保修期：整机不低于叁年

	报价要求
	1、投标报价以人民币填列。

2、报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费、所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

3、验收及相关费用由投标人负责。

	其他
	一、交货要求

1.、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

2.、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

二、供货服务要求

★1、所有设备整机免费质保期不低于叁年（用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外，不含耗材），且终身维护保养，设备配套软件提供终身免费安装与操作文件及升级服务；售后服务由原厂提供；中标方须根据甲方需要承担本项目所有设备接入医院信息系统的接口费用，且需免费开放设备信息端口，并提供中文文档并免费提供技术支持。

2、免费送货及安装调试。

3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。

4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。

★6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国家标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。收货到验收期间的维保由中标人免费提供。

7、培训：

7.1 现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能；根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。

7.2 集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。

7.3 网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。

8、对采购人的服务通知，中标人在接报后半小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

9、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

★10、交货时，货物出厂日期时限必须小于半年。

	售后服务要求
	1.提供技术资料、中文操作手册。

2.设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。

3.有专门的售后服务人员，提供5年以上备品备件。零部件保障供应时间。

4.产品出现故障时立即响应，4小时内到达现场。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。

5.质保期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。

6.质保期外服务：技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在质保期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在4小时内到达用户现场进行维修。设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。


三、技术需求

（一）颅脑立体定位手术套装技术参数要求及配置需求
1、★满足单人操作

2、▲采用球形定位原理，利用人体眼球和外耳道解剖标志测量定位

3、▲配有专用颅脑立体定位尺，利用耳塞固定测量尺位置，进行靶点坐标测量

4、▲靶点测量无需预装基环，无需重复进行CT或MR扫描

5、三维立体定位：X轴方向可调节范围为0mm—100mm；Y轴方向可调节范围为0mm—100mm；Z轴方向可调节范围为0mm—100mm

6、▲手术头架与半径≥160mm；滑块可在颅脑手术头架上随意滑动，用于调整穿刺方向

7、延长杆用于抵近手术入路，可调手术深度为40mm-120mm

8、▲颅骨固定行棒螺纹的螺距为2mm，为梯形螺纹，手术头架球心机械精度在1—2mm

9、▲临床使用的定位精度：±3mm

10、配有不同内径的颅骨锁孔矫正器，兼容相应的标准型号引流管、穿刺针、活检针等配件使用

11、适用于颅内血肿清除术、辅助神经内镜定位、三叉神经痛球囊压迫术、脑室腹腔分流术、脑脓肿穿刺引流术、脑肿瘤活检术等

12、专用消毒盒，产品由铝合金和不锈钢材料制成，所有部件均可高温高压消毒

▲13、配套操作系统要求显示屏≥15 寸，内存≥16G，固态硬盘≥500G，正版系统

★14、配置清单：

（1）颅脑手术头架：

	序号
	名称
	数量

	1
	颅脑手术头架半圆弓
	1套

	2
	颅脑手术头架滑块
	1个

	3
	颅脑手术头架双臂（左右）
	1套

	4
	颅脑手术头架弹簧
	1套

	5
	配套旋钮式固定钉
	4根

	6
	头钉适配器
	2个

	7
	4号固定旋钮螺丝
	1个

	8
	滑块锁紧片
	1个

	9
	L形延伸杆
	1个

	10
	固定旋钮
	1个

	11
	延伸杆固定管
	1个

	12
	长颅骨锁孔校正器
	4套

	13
	短颅骨锁孔校正器
	3套

	14
	颅脑立体定位尺
	2把

	15
	套装专用消毒盒
	1个

	16
	配套操作系统
	1套


采购包4：

一、采购清单
	分包
	序号
	购置资产名称
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算金额（元）

	包4
	1
	●血液透析机（含水处理）
	台
	4
	200000
	800000

	
	2
	血液透析滤过机
	台
	2
	250000
	500000

	小计
	1300000


其中血液透析机及血液透析滤过机允许进口产品
二、主要商务要求

	标的提供的时间
	 eq \o\ac(□) 服务：自合同签订之日起1年

 eq \o\ac(□,√) 货物：

1、国内产品30工作日内交货交完成安装、调试并交付使用。

2、进口产品90个工作日内交货并完成安装、调试并交付使用。

交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外

	标的提供的地点
	采购人指定地点

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天。

	采购资金支付
	一、合同签订后，所有货物供货、安装调试并经采购人验收合格，中标人凭以下文件向采购人申请付款： 

1.经双方签字盖章的本合同及附件  

2.采购人收货证明  

3.实物验收及调试验收书面确认书  

4.中标人开具的正式、合规的全额发票

5.相应金额的请款书   

二、采购人在收到中标人的付款申请文件的10个工作日内向乙方支付合同总价的全部货款 

	验收要求
	本次采购  货物  验收其次要求如下：

1.验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。 

2.验收的项目指标、方法和检测仪器等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。 

3.验收以采购人技术人员为主，投标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。 

4.在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。 

5.由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

	联合体投标
	否

	履约保证金
	不收取
	

	合同履行为期限
	 eq \o\ac(□) 服务：自合同签订之日起_______（年/月/天）

 eq \o\ac(□,√) 货物：质保、保修期：整机不低于叁年

	报价要求
	1、投标报价以人民币填列。

2、报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费、所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

3、验收及相关费用由投标人负责。

	其他
	一、交货要求

1.、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

2.、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

二、供货服务要求

★1、所有设备整机免费质保期不低于叁年（用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外，不含耗材），且终身维护保养，设备配套软件提供终身免费安装与操作文件及升级服务；售后服务由原厂提供；中标方须根据甲方需要承担本项目所有设备接入医院信息系统的接口费用，且需免费开放设备信息端口，并提供中文文档并免费提供技术支持。

2、免费送货及安装调试。

3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。

4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。

★6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国家标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。收货到验收期间的维保由中标人免费提供。

7、培训：

7.1 现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能；根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。

7.2 集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。

7.3 网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。

8、对采购人的服务通知，中标人在接报后半小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

9、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

★10、交货时，货物出厂日期时限必须小于半年。

	售后服务要求
	1.提供技术资料、中文操作手册。

2.设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。

3.有专门的售后服务人员，提供5年以上备品备件。零部件保障供应时间。

4.产品出现故障时立即响应，4小时内到达现场。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。

5.质保期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。

★6.质保期外服务：技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在质保期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在4小时内到达用户现场进行维修。设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。


三、技术需求

血液透析机技术参数要求及配置需求

系统功能要求

（1）★配水处理系统一套：具有经国家药品监督管理局注册证的产品。满足血透水处理使用要求，并且产水量每小时不小于1500升，每个季度进行水处理消毒。

（2）带有10英寸以上彩色液晶显示器，中文操作系统，具有三色信号灯。

（3）配碳酸氢钠干粉装置，A、B液吸管可以整合消毒，不需要清洗棒等其他额外的消耗品。

（4）▲采用双容量平衡腔超滤控制系统，腔体体积≤60ml， 控制系统准确可靠。

（5）▲平衡腔需有周期性的压力密闭平衡测试，在治疗过程中每10-15分钟进行一次测试。

（6）有两种以上曲线，至少包含6种可调钠曲线及6种超滤曲线，可单独使用或者联合使用。

（7）具备自动开、关机功能。具备开机自检功能。

（8）▲血泵管内径应2-10mm可调，兼容市场上的血路管。

（9）▲消毒方式采用化学消毒、热消毒。热消毒为消毒脱钙一体化设计，一次按键，完成一体化消毒脱钙程序，中间无需任何操作，时间不超过30分钟。

（10）配手动调节静脉壶液位下降功能。

（11）空气探测器利用超声传导，静脉壶支架中有光学探测器，双重监测。

（12）▲具备透析液自动变流功能，流速可为0，300-800ml/min每100ml/min自动调整。

（13）配透析液滤过装置，并配备原装防尘保护罩。

（14）透析液配制为容积式连续配制方式(非电导式反馈)，能使用多种不同透析液配方。

（15）漏血检测功能：绿光侦测、红外线补偿双重监测系统。血流速200–400 ml/min （经漏血监测器流速）时，单个气泡的报警限设置为 0.25。

（16）治疗过程中，既显示泵速，也显示有效血流量。

（17）机器断电后，可自动切换到后备电源不低于15分钟，不需医护人员手动操作，且能正常监测和显示所有治疗数据。

（18）配网络端口，方便与信息化系统连接。

主要技术参数

（1）进水、排水管采用不透光管子；

（2）血泵速度：15～600ml/min（8/12mm），血泵压力范围0 到 +1000 mmHg。

（3）透析液温度35～39℃，并可随时调整，精度±0.5℃，透析液压力范围-750～+750 mmHg，钠浓度范围125～150mmol/L可调。

（4） 超滤目标：10ml-9,990ml可调;以10ml为增量可调，超滤速率0-4000ml/h。

（5）静脉压监测：-60～+520 mmHg,精度±10 mmHg，分辨率20 mmHg

（6）脉压监测：-300～+280 mmHg,精度±10 mmHg，分辨率20 mmHg

（7）跨膜压监测：-60～+520 mmHg,分辨率20 mmHg

（8）进水压：1.5 ～ 6.0 bar，进水温度：5-30℃

（9）透析液电导度范围：12.8 ～ 15.7mS/cm  (25℃)

3、单台配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	高分辨率彩屏
	1个

	2
	血泵
	1个

	3
	肝素泵
	1个

	4
	静脉壶支架及阻流夹
	1个

	5
	透析器夹子
	1个

	6
	进水/出水管
	1根

	7
	消毒液吸管
	1根

	8
	消毒液支架
	1个

	9
	输液支架
	1个

	10
	超净滤器支架
	1个

	11
	超净滤器支架
	1个

	12
	干粉桶支架
	1个

	13
	备用电池
	1个

	14
	透析充分性监测装置OCM
	1套

	15
	在线血压计测量装置及袖袋
	1套


血液透析滤过机技术参数要求及配置需求

1、主要规格和技术要求

（1）15英寸以上，可270度旋转的彩色液晶显示屏，中文操作系统，带报警、警告、提示三色信号灯。

（2）▲采用双容量平衡腔超滤控制系统。平衡腔需有周期性的压力密闭平衡测试。

（3）透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调。

（4）▲消毒方式采用化学消毒、热消毒。消毒脱钙一体化设计。

（5）可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

（6）具有六个以上专用CPU控制。

（7）有内置维修和故障诊断软件。

（8）数字化信息网络接口，可直接联网远程诊断和维修。

（9）配透析充分性监测（实时 Kt/V）。

（10）配碳酸氢钠干粉(支架)与B液吸管，A、B液吸管能整合消毒，无需清洗棒等其他额外消耗品。

（11）▲备紧急按钮，发生低血压时，可自动终止超滤，自动测血压，自动追加置换液，自动减少有效血流量到100ml/min。

（12）▲配透析液滤过装置。

（13）自动的管路扭结和凝血报警告。

（14）直接的引导式的使用者界面，根据从准备到回血和消毒的工作流程来排布触屏，（按时间顺序排序），发生提示或报警时在线辅助、指导功能。

（15）可根据实际的血流量，自动设定并根据跨膜压的变化调整置换液速率。

（16）可根据实际的血流量，自动调节透析液流量。

（17）准备结束和回血时，透析液流量自动调整到100ml/min，节约透析液。

（18）自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。

（19）多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。

（20）HD；前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可随时灵活转换。

（21）配有用户卡和病人卡。

（22）配在线血压监测组件，可间隔性测量血压，也可持续性监测血压。

（23）透析液配制为容积式连续配制方式（非电导式反馈），能使用多种不同透析液配方。

（24）气泡监测器：对于血液管路的超声波传导测量、附加液面水平和光学监测器。

2、配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	彩屏 
	1个

	2
	血泵
	1个

	3
	置换液泵
	1个

	4
	肝素泵
	1个

	5
	支架杆
	1个

	6
	供排水管
	1个

	7
	挂钩
	1个

	8
	透析液安全过滤器
	2个

	9
	内置后备电池
	1个

	10
	血压计袖套
	1个


