广东省政府采购
用户需求书
采购计划编号：
采购项目编号：

项目名称：东莞市生态环境局松山湖分局2026年度采购松山湖园区

喷雾抑尘服务项目
采 购 人：东莞市生态环境局松山湖分局
第二章 采购需求
一、项目概况
为加强道路扬尘污染控制，有效改善园区环境空气质量，计划在辖区内的扬尘污染重点控制路段开展喷雾抑尘工作。
采购包1（东莞市生态环境局松山湖分局2026年度采购松山湖园区喷雾抑尘服务项目）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	2026年3月24日至2027年3月23日。

	标的提供的地点
	由采购人所指定的松山湖（生态园）辖区范围提供喷雾抑尘。

	付款方式
	第1期为(进度款)：支付比例100%，1）第一、二、三季度，中标供应商须每季度结束后5日内提供上一个季度每天的喷雾抑尘车作业轨迹台账、行车记录、水费清单等请款资料给采购人，采购人核定实际的服务量后计算服务费，采购人每季度结束后25日内向中标供应商支付上季度的服务费。（2）第四季度（10月、11月和12月），中标供应商须在2026年12月提供本季度每天的喷雾抑尘车作业轨迹台账、行车记录、水费清单等请款资料给采购人，采购人核定实际的服务量后计算服务费，采购人2026年12月底前向中标供应商支付本季度的服务费。（最终付款方式以合同约定为准）。

	验收要求
	1.验收主体及验收组织方式：验收应在采购人、中标人双方共同参加下进行，依据招标文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

2.采购人组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

3.验收时中标人须提供喷雾抑尘车作业轨迹台账、水费清单等给采购人，采购人根据提交的资料确定实际的服务量后进行验收，计算服务费。

4.对验收不合格的部分，中标人应在采购人规定时间内及时整改完善直至合格。

5.服务要求履约内容及验收标准：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于规范政府采购项目履约验收工作的通知》（东财【2023】123号）及项目主管部门的履约验收管理工作要求等相关精神，结合本项目招标文件、中标人投标文件及本项目所签订的采购合同的要求进行验收。采购人组织验收人员组成验收小组，中标人予以配合，所有服务要求应满足本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求。双方如对服务质量要求的约定标准有相互抵触或异议的事项，按招标与投标文件中服务质量要求比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

6.其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库(2016)205号）《政府采购需求管理办法》（财库(2021)22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

	履约保证金
	不收取。

	其他
	★1、报价说明：本项目采用优惠率报价，以喷雾抑尘服务单价最高限价450元/小时/辆为基准进行优惠率报价，优惠率报价范围0-100%，投标人报价非优惠率报价方式或优惠率报价超出报价范围将被视为非实质性响应而予以投标无效处理。报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、结算单价=喷雾抑尘单价最高限价（450元/小时/辆）×（1-中标优惠率），如中标优惠率为10%，则结算单价=450×（1-10%）=405元/小时/辆。

3、合同条款：投标人实质响应合同条款。


	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。


2.技术标准与要求
	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	其他生态环境治理服务
	东莞市生态环境局松山湖分局2026年度采购松山湖园区喷雾抑尘服务项目
	项
	1.00
	2,700,000.00
	2,700,000.00
	其他未列明行业
	详见附表一


附表一：东莞市生态环境局松山湖分局2026年度采购松山湖园区喷雾抑尘服务项目
一、采购内容
中标供应商须为采购人提供同时具备喷雾、洒水功能的2台射程不少于100米、射高不少于30米和1台射程不少于85米、射高不少于30米喷雾抑尘车实施喷雾抑尘服务，服务费单价最高限价为450元/小时/辆(含车辆维护和保养、人员工资、水费、油费、停车费等)；中标供应商须具备提供3台上述车辆同时在采购人指定地点实施喷雾抑尘的能力；合同服务期服务金额不得超过270万元；全年服务总费用按照中标供应商实际提供的服务总时长计算，即全年实际支付服务总费用=中标单价*中标供应商全年实际提供服务时长。
二、服务要求
（一）服务执行要求：
由采购人按照污染防控需求制定喷雾抑尘计划，并提前通知中标供应商，中标供应商按计划实施喷雾抑尘工作，能够提供相应夜间、污染应急天气等情况喷雾抑尘服务，并服从调度安排。如遇降雨天气，或有其它非中标供应商原因，导致当日不宜实施可移动式喷雾降尘作业时，中标供应商应及时与采购人沟通，并按采购人的要求执行。
（二）喷雾抑尘作业标准：
1.行驶喷雾情况：平均车速保持在20-30公里/小时（等待交通灯、拥堵等特殊情况除外），作业过程中射高保持不少于30米，需提供作业现场水印照片佐证。
2.定点喷雾情况：在采购人指定地点实施作业，根据采购人需求灵活调整射高和方向，需提供作业现场水印照片佐证。
（三）服务时长计算规则：
1.喷雾抑尘车的加水过程、从加水点往返指定路段过程、临时调度行驶路程等不在指定路段或范围产生的时长不纳入服务时长。
2.喷雾抑尘车在指定路段或范围单次作业时间保证在1.0-1.5小时（含）区间内，以此算作一次有效作业并纳入服务时长，单次作业时间少于1.0小时或多于1.5小时算无效作业且不纳入服务时长。
（四）服务质量监管要求：
1.第一、二、三季度，中标供应商须每季度结束后5日内提供上一个季度每月的作业轨迹台账、行车记录、水费清单等请款资料，报送至采购人核实；第四季度（10月、11月和12月），中标供应商须在2026年12月提供本季度每天的喷雾抑尘车作业轨迹台账、行车记录、水费清单等请款资料，报送至采购人核实。作业轨迹台账形式由采购人制定，以每小时为一个记录单元，在每个记录单元内列明喷雾抑尘车的状态，包括作业、加水、维修等，并标注持续时间和具体位置，以上信息均须提供水印照片作为佐证材料。（投标人须根据以上内容提供承诺函并加盖投标人公章）
2.中标供应商提供的喷雾抑尘车必须安装GPS和行车记录仪，实现车辆行驶轨迹可查询功能；向采购人开放车辆行驶轨迹查询平台的查询权限以及提供平台登录账号、登录密码，便于接受采购人监管。考核方式由采购人制定。（投标人须根据以上内容提供承诺函并加盖投标人公章）
3.采购人对中标供应商每季度提供的喷雾抑尘车作业轨迹台账、GPS和行车记录仪等服务时长佐证材料进行核查，其中对每日报送的作业轨迹台账进行随机抽查，对GPS和行车记录仪中的行驶轨迹进行随机抽查。
4.中标供应商对服务时长、轨迹造假的，须按2000元/次的标准赔偿给采购人。注：（1）时长造假包括以下情况：①实际服务时长少于上报请款（或台账）时长；②将不在采购人指定的路径（位置）喷雾的时长纳入上报请款（或台账）时长。（2）轨迹造假是指实际服务轨迹与采购人规定轨迹（台账轨迹）不一致。（3）中标供应商在采购人指定的每个自然日内中提供的服务总和为一次服务。（4）本条款合同签订后5年（含）内有效。
（五）服务费用要求：
1.中标供应商负责服务期内该服务项目的所有费用，其中包括全套设备、工作人员、运营维护、用水、全套设备驻停场地、工作人员工资和食宿、作业物资、作业人员工作服等满足采购人可移动式喷雾降尘要求而发生的全部费用，以及其它可能发生的不可预见性费用。
2.对于以下情况，采购人可在付款时扣除相应费用：（1）在采购人指定喷雾时间后车辆未到规定作业点作业的，每迟到0.5小时（上限为8小时/每天），扣除1小时所需的费用（按中标单价标准*1小时扣除，下同）；（2）未按合同规定提供相应规格车辆作业的，每次扣8小时所需的费用（按中标单价标准*8小时扣除），服务期内累计5次以上，采购人可无条件终止合同；（3）未按照采购人要求提供足够数量作业车辆的，每次扣4小时所需的费用（按中标单价标准*4小时扣除），服务期内累计10次以上，采购人可无条件终止合同。
（六）其他要求
1.为加大扬尘污染防治力度，本项目要求在服务期间内须另外配备一台同时具备喷雾、洒水功能的射程不少于85米、射高不少于30米喷雾抑尘车备用，便于服务期间增加喷雾密度或车辆出现故障问题可替代（须提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）。
2.配备具备A或B牌机动车驾驶证的作业司机5名并且作业司机单天作业时长不得超过10小时。
3.中标供应商提供服务所使用的车辆要符合《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691—2018）相关规定。
4.中标供应商提供服务所使用的油品须符合国家相关规定，从正规途径购买，不得使用不符合国家规定油品。
5.作业水源必须取自市政供水的自来水，中标供应商须提供每月水费清单以便采购人核对（须提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）。
6.中标结果公示后，中标供应商需在合同签订前邀请采购人到现场对车辆、人员、管理制度等进行核验。
7.合同签订且满足可移动式喷雾降尘作业条件后由中标供应商向采购人提出作业申请，经采购人同意后方可开始实施可移动式喷雾降尘作业并同时计算服务时间。
三、作业安全要求

（一）定期对工作人员进行安全生产教育和培训，落实人员岗位责任制，落实好各项安全生产措施。 

（二）作业时必须严格遵守城市管理规定，不得因作业影响市区通行，不得噪音扰民，不得损坏、污染路面和相邻建（构）筑物等公共和民用设施，确保作业区域及周边环境安全和人员及财产安全。
（三）作业人员必须穿着统一工作服，穿戴反光衣。 

（四）作业时必须按照有关规定落实警示、安全标志及其他有关防护措施。

（五）不得存放易燃、易爆、剧毒等危险化学品或其它违禁品。 

（六）加强安全生产，落实防火措施，配足性能良好的消防器材。 

（七）必须密切关注车辆设备的性能状况，及时维护、维修，消除各类安全生产隐患。 

（八）如发生包括但不限于安全、交通违章等问题的，中标供应商应及时妥善处理，并承担全部责任。

四、风险管理要求
投标人须根据下列项目实施过程中可能存在的突发事件提供相应的风险管理方案，包括但不限于：
（一）交通事故：在喷雾抑尘作业过程中，可能会发生车辆碰撞等交通事故。
（二）环境影响：喷雾作业时，可能会导致水雾飘散至人行道或居民区等敏感区域，造成人员影响或环境影响。
（三）天气影响：恶劣天气如大风、暴雨等可能会影响喷雾抑尘作业的效果，甚至导致作业暂停。
（四）应急管控：在大气污染预警或应急管控时，需要增加喷雾抑尘作业的频次，这对作业计划和资源调配提出了更高的要求。
（五）重大接待任务，重大节假日或活动：因重大接待任务，重大节假日或活动须暂停喷雾抑尘作业。
