一、投标人资质要求：
	法定资格要求
	1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 
1）具有独立承担民事责任能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式）。
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式）。
4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式）。
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则》（试行）等有关规定，落实政府采购政策具体安排如下：
专门面向中小企业采购：本项目专门面向中小企业采购，参与的投标供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接，投标供应商在投标文件所出具的《中小企业声明函》中相关企业（制造、承建/承接)所属行业应与采购标的的所属行业相一致。
注：1.中小企业以投标供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准；2.监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。（参照招标文件的投标文件格式）

	中小企业划型
	[bookmark: OLE_LINK26]根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的包1、包2、包3对应的中小企业划分标准所属行业： 工业  。中小企业须符合本项目采购标的对应行业的政策划分标准。
（一个采购项目涉及多个采购标的的，应有逐一明确主要采购标的对应中小企业的中小企业划分标准所属行业）

	其他（分公司投标）
	本项目允许分公司投标，分公司投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。

	其他（特定资质条件）
	其他特定资质条件如下：
1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。



二、主要商务要求：
包1：火化棺（一型）
	标的提供的时间（必填）
	服务期1年（或项目总支出达到预算限额，（以先到的为准）合同自动终止）；具体开始时间以合同签订为准。

	标的提供的地点（必填）
	东莞市殡仪馆或采购人指定地点。

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天。

	采购资金支付（必填）[footnoteRef:0] [0: ] 

	[bookmark: _GoBack]中标人每月10日前按上月实际供货数量和合同定价（有达标率异常的作相应处理）计算上个月的采购款项，采购人根据《火化棺订购及验收单》进行核对无误后，通知中标人出具符合采购人财务要求的正式税务发票。采购人在收到中标人提供的正式发票后，按财务规定办理采购货款的支付手续。

	验收要求[footnoteRef:1]（必填） [1: ] 

	详见采购需求。

	履约保证金设置[footnoteRef:2] [2: ] 

	是否收取履约保证金：否; 是; 如需收取履约保证金的，请明确履约保证金收取的方式、时间、金额比例。
[bookmark: OLE_LINK30]中标人在签订合同前 5 日内向采购人提交合同金额的 3 %作为项目履约保证金，履约保证金可以保函形式缴纳或提交，中标人可通过云平台金融服务中心开具电子履约保函代替保证金缴纳。合同期满后中标人没有违约行为，履约保证金在合同期满后 15 个工作日内无息退还或自动失效。在本项目合同执行期间，如因中标人的过失或工作不配合的原因造成采购人经济损失的，采购人有权根据损失的数额直接在履约保证金中扣除并书面通知中标人。

	联合体投标（必填）
	是
否

	合同履行期限（必填）
	1年（或项目总支出达到预算限额，（以先到的为准）合同自动终止）

	其他
	本项目采用统一的折扣率方式报价，中标供应商必须对《项目清单》报出一个统一的折扣率，不允许不同项目报不同的折扣率。本项目投标报价以《项目清单》中采购单价最高限价为基准价，对本项目报出统一的投标折扣率。例：中标供应商打8折，即投标折扣率为80%。投标报价只允许有一个报价，不接受有任何选择的报价，否则按无效投标处理。 2、 投标折扣率必须为固定的报价（如XX.00%），不得存在区间值 （如XX.00～XX.00%），否则将被视为未实质性响应采购文件，按无效投标处理。



包2：火化棺（二型）
	标的提供的时间（必填）
	服务期1年（或项目总支出达到预算限额，（以先到的为准）合同自动终止）；具体开始时间以合同签订为准。

	标的提供的地点（必填）
	东莞市殡仪馆或采购人指定服务地点。

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天。

	采购资金支付（必填）[footnoteRef:3] [3: ] 

	中标人每月10日前按上月实际供货数量和合同定价（有达标率异常的作相应处理）计算上个月的采购款项，采购人根据《火化棺订购及验收单》进行核对无误后，通知中标人出具符合采购人财务要求的正式税务发票。采购人在收到中标人提供的正式发票后，按财务规定办理采购货款的支付手续。

	验收要求[footnoteRef:4]（必填） [4: ] 

	详见采购需求。

	履约保证金设置[footnoteRef:5] [5: ] 

	是否收取履约保证金：否; 是; 如需收取履约保证金的，请明确履约保证金收取的方式、时间、金额比例。
中标人在签订合同前 5 日内向采购人提交合同金额的 3 %作为项目履约保证金，履约保证金可以保函形式缴纳或提交，中标人可通过云平台金融服务中心开具电子履约保函代替保证金缴纳。合同期满后中标人没有违约行为，履约保证金在合同期满后 15 个工作日内无息退还或自动失效。在本项目合同执行期间，如因中标人的过失或工作不配合的原因造成采购人经济损失的，采购人有权根据损失的数额直接在履约保证金中扣除并书面通知中标人。

	联合体投标（必填）
	是
否

	合同履行期限（必填）
	1年（或项目总支出达到预算限额，（以先到的为准）合同自动终止）

	其他
	本项目采用统一的折扣率方式报价，中标供应商必须对《项目清单》报出一个统一的折扣率，不允许不同项目报不同的折扣率。本项目投标报价以《项目清单》中采购单价最高限价为基准价，对本项目报出统一的投标折扣率。例：中标供应商打8折，即投标折扣率为80%。投标报价只允许有一个报价，不接受有任何选择的报价，否则按无效投标处理。 2、 投标折扣率必须为固定的报价（如XX.00%），不得存在区间值 （如XX.00～XX.00%），否则将被视为未实质性响应采购文件，按无效投标处理。



包3：火化棺（三型）
	标的提供的时间（必填）
	服务期1年（或项目总支出达到预算限额，（以先到的为准）合同自动终止）；具体开始时间以合同签订为准。

	标的提供的地点（必填）
	东莞市殡仪馆或采购人指定服务地点。

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天。

	采购资金支付（必填）[footnoteRef:6] [6: ] 

	中标人每月10日前按上月实际供货数量和合同定价（有达标率异常的作相应处理）计算上个月的采购款项，采购人根据《火化棺订购及验收单》进行核对无误后，通知中标人出具符合采购人财务要求的正式税务发票。采购人在收到中标人提供的正式发票后，按财务规定办理采购货款的支付手续。

	验收要求[footnoteRef:7]（必填） [7: ] 

	详见采购需求。

	履约保证金设置[footnoteRef:8] [8: ] 

	是否收取履约保证金：否; 是; 如需收取履约保证金的，请明确履约保证金收取的方式、时间、金额比例。
中标人在签订合同前 5 日内向采购人提交合同金额的 3 %作为项目履约保证金，履约保证金可以保函形式缴纳或提交。中标人可通过云平台金融服务中心开具电子履约保函代替保证金缴纳。合同期满后中标人没有违约行为，履约保证金在合同期满后 15 个工作日内无息退还或自动失效。在本项目合同执行期间，如因中标人的过失或工作不配合的原因造成采购人经济损失的，采购人有权根据损失的数额直接在履约保证金中扣除并书面通知中标人。


	联合体投标（必填）
	是
否

	合同履行期限（必填）
	1年（或项目总支出达到预算限额，（以先到的为准）合同自动终止）

	其他
	本项目采用统一的折扣率方式报价，中标供应商必须对《项目清单》报出一个统一的折扣率，不允许不同项目报不同的折扣率。本项目投标报价以《项目清单》中采购单价最高限价为基准价，对本项目报出统一的投标折扣率。例：中标供应商打8折，即投标折扣率为80%。投标报价只允许有一个报价，不接受有任何选择的报价，否则按无效投标处理。 2、 投标折扣率必须为固定的报价（如XX.00%），不得存在区间值 （如XX.00～XX.00%），否则将被视为未实质性响应采购文件，按无效投标处理。




三、标的需求清单及技术（参数）要求（采购项目需求）
（1） 项目概况
本次招标的项目为东莞市殡仪馆火化棺资格供应商采购项目，具体分为以下3个包。
	包号
	采购内容
	采购期限
	采购预算
	交货地点、服务地点

	1
	[bookmark: OLE_LINK2]火化棺（一型）
	合同签订生效之日起一年或采购项目预算金额使用完毕为止。
	¥4,000,000.00
	东莞市殡仪馆或采购人指定地点。

	2
	火化棺（二型）
	合同签订生效之日起一年或采购项目预算金额使用完毕为止。
	¥4,000,000.00
	

	3
	火化棺（三型）
	合同签订生效之日起一年或采购项目预算金额使用完毕为止。
	¥4,000,000.00
	



（二）技术商务要求
包1：火化棺（一型）
1.采购内容：根据东莞市殡仪馆的采购需要，向社会公开采购火化棺（一型）配送供应商，选定1家符合条件的中标人。
2.采购预算（最高限价）：人民币400万元（1年）。实际采购预算以当年财政实际下达金额为准，具体采购数量以采购人实际采购数量为准。
3.供应期：合同签订生效之日起一年或采购费用总额累计达到项目预算金额止，先到先止。
4.交货地点：东莞市殡仪馆或采购人指定地点。
5.项目清单
表一：
	序号
	产品名称
	规格（MM）
	材质及工艺说明
	产品结构及质量要求
	样板图片
（仅供参考）
	单价最高限价（元）

	1
	卫生纸棺A
	外尺寸：
1950×560×310
内尺寸：
1910×510×290
	材质：环保蜂窝纸板；
工艺：棺体无盖，整体贴木纹饰面纸，内部优质布装裱。
	[bookmark: OLE_LINK4]产品结构：
棺体两边上边缘须加装厚度15mm的木条（与侧板一体成型），棺体底部加装两条宽度5cm长度6m的白色布条;
产品的承重能力：
产品承重达100KG以上（A.产品内部加载100kg加载块，用纸棺固定布条水平吊起（保持1小时）或将棺体两边木条拉起，纸棺结构无损坏，布条或木条无断裂；B.产品内部加载100kg加载块，两边用力向前拉拽纸棺固定布条，拉动纸棺同时布条无断裂）
	[image: 96a6e6a714be91e34491f02b5db34fd1]
	

	2
	金福棺
	外尺寸：
1950×570×400
内尺寸：
1910×520×310
	材质：环保型夹板、环保型木方、环保复合板；
工艺：表面贴木纹饰面纸，棺体两侧附莲花、荷叶等浮雕（占比不低于三分之一），棺体优质精美装饰及点缀，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。
	产品结构：
棺体两边上边缘须加装厚度15mm的木条（与侧板一体成型），棺体底部加装两条宽度5cm长度6m的白色布条;
产品的承重能力：
产品承重达140KG以上（A.产品内部加载140kg加载块，用棺木固定布条水平吊起（保持1小时）或将棺体两边木条拉起，火化棺结构无损坏，布条或木条无断裂；B.产品内部加载140kg加载块，两边用力向前拉拽火化棺固定布条，拉动火化棺同时布条无断裂）
	[image: f90b9a783afea6ed564f8155c71787ed]
	

	3
	吉祥棺
	外尺寸：
1970×580×420
内尺寸：
1930×530×330
	材质：环保型夹板、环保型木方、环保复合板；
工艺：表面环保喷漆工艺，棺体两侧附仙鹤、祥云等浮雕（占比不低于二分之一），棺头、尾贴福、寿字图案（可取下），棺体优质精美装饰及点缀，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。
	产品结构：
棺体两边上边缘须加装厚度15mm的木条（与侧板一体成型），棺体底部加装两条宽度5cm长度6m的白色布条;
产品的承重能力：
产品承重达180KG以上（A.产品内部加载180kg加载块，用棺木固定布条水平吊起（保持1小时）或将棺体两边木条拉起，火化棺结构无损坏，布条或木条无断裂；B.产品内部加载180kg加载块，两边用力向前拉拽火化棺固定布条，拉动火化棺同时布条无断裂）
	[image: 6812895626147de45bb14da76693aee3]
	

	供应的火化棺均需满足以下条件：
1.产品需符合GB/T31182-2014《火化棺通用技术条件》的要求。棺木制作所使用的纸板、夹板、木材、油漆、胶水等均应采用环保材料，并达到国家规定的相应材料的环保标准。棺木燃烧所排放烟尘需符合《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015），棺木焚烧后没有残渣。
2.防水性能要达到标准：外表面防水，保持30分钟，每100平方厘米吸水量少于5g（试验可参照GB/T 1540）；
★3.产品的承重能力：除以上产品结构及质量要求外，产品遇外力碰撞整体结构无损坏（可用加载块从火化棺外侧正中间位置向内施加50kg推力和火化棺内侧正中间位置向外施加50kg推力，保持1小时，棺体结构无损坏）；
★4.投标人需承诺中标后15日内提供相应产品的样品供采购方验收，验收合格后方可正常供货；
★5.投标人需承诺中标后15日内提供相应产品满足要求的检测报告：①产品材料环保报告；②产品力学物理报告；③燃烧排放烟尘环保报告（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）；
6.材质的检测方法也可采用不同的检测方法，但要求达到同等结果；
7.投标人所投各式货物的长、宽、高偏离不得超过以上表格列出尺寸的±3%，否则视为负偏离。



包2：火化棺（二型）
1.采购内容：根据东莞市殡仪馆的采购需要，向社会公开采购火化棺（二型）配送供应商，选定1家符合条件的中标人。
2.采购预算（最高限价）：人民币400万元（1年）。实际采购预算以当年财政实际下达金额为准，具体采购数量以采购人实际采购数量为准。
3.供应期：合同签订生效之日起一年或采购费用总额累计达到项目预算金额止，先到先止。
4.交货地点：东莞市殡仪馆或采购人指定地点。
5.项目清单
表二：
	序号
	产品名称
	规格（MM）
	材质及工艺说明
	产品结构及
质量要求
	样板图片
（仅供参考）
	单价最高限价（元）

	1
	卫生
纸棺B
	外尺寸：
1950×580×450
内尺寸：
1890×520×310
	材质：环保蜂窝纸板；
工艺：整体贴木纹饰面纸，内部金黄色优质绸布装裱。
	产品结构：
棺体两边上边缘须加装厚度15mm的木条（与侧板一体成型），棺体底部加装两条宽度5cm长度6m的白色布条;
产品的承重能力：
产品承重达100KG以上（A.产品内部加载100kg加载块，用纸棺固定布条水平吊起（保持1小时）或将棺体两边木条拉起，纸棺结构无损坏，布条或木条无断裂；B.产品内部加载100kg加载块，两边用力向前拉拽纸棺固定布条，拉动纸棺同时布条无断裂）
	[image: 4d97fa5525b6902e841c39447aceaf10]
	

	2
	龙凤棺
	外尺寸：
1950×570×400
内尺寸：
1910×520×310
	主材：环保型夹板、环保型木方、环保复合板；
工艺：整体环保喷漆工艺，棺体两侧附龙凤、祥云等浮雕（占比不低于三分之二），棺头、尾附福、寿字浮雕，棺体优质精美装饰及点缀，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。
	产品结构：
棺体两边上边缘须加装厚度15mm的木条（与侧板一体成型），棺体底部加装两条宽度5cm长度6m的白色布条;
产品的承重能力：
产品承重达140KG以上（A.产品内部加载140kg加载块，用棺木固定布条水平吊起（保持1小时）或将棺体两边木条拉起，火化棺结构无损坏，布条或木条无断裂；B.产品内部加载140kg加载块，两边用力向前拉拽火化棺固定布条，拉动火化棺同时布条无断裂）
	[image: 68fcbcb798a287fe02dcb80b71c14092]
	

	3
	福寿棺（加大型）
	外尺寸:
2040×640×460
内尺寸：
1970×570×360
	材质：环保型夹板、环保型木方、环保复合板；
工艺：表面环保喷漆工艺，棺体两侧附仙鹤、祥云等浮雕，棺头、尾贴福、寿字图案（可取下），棺体优质精美装饰及点缀，配前后金色拉手各2个，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。
	产品结构：
棺体两边上边缘须加装厚度15mm的木条（与侧板一体成型），棺体底部加装两条宽度5cm长度6m的白色布条;
产品的承重能力：
产品承重达220KG以上（A.产品内部加载220kg加载块，用棺木固定布条水平吊起（保持1小时）或将棺体两边木条拉起，火化棺结构无损坏，布条或木条无断裂；B.产品内部加载220kg加载块，两边用力向前拉拽火化棺固定布条，拉动火化棺同时布条无断裂）
	[image: 1605767d01dcf4b5a1994582ab1a8ac8]
	

	供应的火化棺均需满足以下条件：
1.产品需符合GB/T31182-2014《火化棺通用技术条件》的要求。棺木制作所使用的纸板、夹板、木材、油漆、胶水等均应采用环保材料，并达到国家规定的相应材料的环保标准。棺木燃烧所排放烟尘需符合《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015），棺木焚烧后没有残渣。
2.防水性能要达到标准：外表面防水，保持30分钟，每100平方厘米吸水量少于5g（试验可参照GB/T 1540）；
★3.产品的承重能力：除以上产品结构及质量要求外，产品遇外力碰撞整体结构无损坏（可用加载块从火化棺外侧正中间位置向内施加50kg推力和火化棺内侧正中间位置向外施加50kg推力，保持1小时，棺体结构无损坏）；
★4.投标人需承诺中标后15日内提供相应产品的样品供采购方验收，验收合格后方可正常供货；
★5.投标人需承诺中标后15日内提供相应产品满足要求的检测报告：①产品材料环保报告；②产品力学物理报告；③燃烧排放烟尘环保报告（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）；
6.材质的检测方法也可采用不同的检测方法，但要求达到同等结果；
7.投标人所投各式货物的长、宽、高偏离不得超过以上表格列出尺寸的±3%，否则视为负偏离。



包3：火化棺（三型）
1.采购内容：根据东莞市殡仪馆的采购需要，向社会公开采购火化棺（三型）配送供应商，选定1家符合条件的中标人。
2.采购预算（最高限价）：人民币400万元（1年）。实际采购预算以当年财政实际下达金额为准，具体采购数量以采购人实际采购数量为准。
3.供应期：合同签订生效之日起一年或采购费用总额累计达到项目预算金额止，先到先止。
4.交货地点：东莞市殡仪馆或采购人指定地点。
5.项目清单
表三：
	序号
	产品名称
	规格（MM）
	材质及工艺说明
	产品结构及
质量要求
	样板图片
（仅供参考）
	单价最高限价（元）

	1
	祥福纸棺
	外尺寸：
1950×580×400
内尺寸：
1890×520×310
	材质：环保蜂窝纸板、环保型夹板；
工艺：整体贴木纹饰面纸，棺体两侧及棺盖饰精美“龙凤戏珠”饰件，棺体头尾附福、寿字装饰，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。
	产品结构：
棺体两边上边缘须加装厚度15mm的木条（与侧板一体成型），棺体底部加装两条宽度5cm长度6m的白色布条;
产品的承重能力：
产品承重达100KG以上（A.产品内部加载100kg加载块，用纸棺固定布条水平吊起（保持1小时）或将棺体两边木条拉起，纸棺结构无损坏，布条或木条无断裂；B.产品内部加载100kg加载块，两边用力向前拉拽纸棺固定布条，拉动纸棺同时布条无断裂）
	[image: 481a8c6e5567f53d90191e2e30b8318a]
	

	2
	福安棺
	外尺寸：
1970×580×410
内尺寸：
1920×530×310
	材质：环保型夹板、环保型木方、环保复合板；
工艺：表面环保喷漆工艺，棺体两侧附仙鹤、祥云等浮雕（占比不低于三分之一），棺头、尾贴福、寿字图案（可取下），棺体优质精美装饰及点缀，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。
	产品结构：
棺体两边上边缘须加装厚度15mm的木条（与侧板一体成型），棺体底部加装两条宽度5cm长度6m的白色布条;
产品的承重能力：
产品承重达180KG以上（A.产品内部加载180kg加载块，用棺木固定布条水平吊起（保持1小时）或将棺体两边木条拉起，火化棺结构无损坏，布条或木条无断裂；B.产品内部加载180kg加载块，两边用力向前拉拽火化棺固定布条，拉动火化棺同时布条无断裂）
	[image: 2192335f4d8767224116b58fa00cbc8e]
	

	供应的火化棺均需满足以下条件：
1.产品需符合GB/T31182-2014《火化棺通用技术条件》的要求。棺木制作所使用的纸板、夹板、木材、油漆、胶水等均应采用环保材料，并达到国家规定的相应材料的环保标准。棺木燃烧所排放烟尘需符合《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015），棺木焚烧后没有残渣。
2.防水性能要达到标准：外表面防水，保持30分钟，每100平方厘米吸水量少于5g（试验可参照GB/T 1540）；
[bookmark: OLE_LINK5]★3.产品的承重能力：除以上产品结构及质量要求外，产品遇外力碰撞整体结构无损坏（可用加载块从火化棺外侧正中间位置向内施加50kg推力和火化棺内侧正中间位置向外施加50kg推力，保持1小时，棺体结构无损坏）；
★4.投标人需承诺中标后15日内提供相应产品的样品供采购方验收，验收合格后方可正常供货；
★5.投标人需承诺中标后15日内提供相应产品满足要求的检测报告：①产品材料环保报告；②产品力学物理报告；③燃烧排放烟尘环保报告（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）；
6.材质的检测方法也可采用不同的检测方法，但要求达到同等结果；
7.投标人所投各式货物的长、宽、高偏离不得超过以上表格列出尺寸的±3%，否则视为负偏离。



（三）服务要求
1.中标人必须自觉接受采购人及其主管部门的工作指导、业务协调和监督检查。
2.如采购人需要临时增补货物，中标人须全力配合。
3.因供货产品的需求受市场波动影响，采购人无法预先确定并承诺特定款式产品的具体配送数量。中标人应严格按照采购人配送产品的款式、数量要求，按时保质保量完成配送，不得因数量不确定性拒绝或延迟履行配送义务。
4.中标人须认真遵守职业道德和行业规范，严禁弄虚作假、营私舞弊，严格执行财经纪律，按规定缴纳税费，必须提供正规发票。中标人有违反财经纪律、不履行合同规定或提供伪劣商品的，视不同情况给予警告、取消供货资格、终止合同等处罚。
5.在本项目执行过程中，采购人可根据工作需要对产品样式、规格进行调整，中标人对此应无条件予以配合，同时，在未改变相关产品样式、材质、规格调增不超过5%的前提下，中标人不能以任何借口要求采购人调增相关产品的单价。
6.中标人应当根据采购人实际情况，按照与采购人的约定，在规定的时间内将预定的货物如数送到指定地点。除发生客观不可抗力的情况外，中标人不得推迟送货。如确需延迟送货的，中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人书面同意，由于中标人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求因此产生的一切损失及费用由中标人承担。
★7.中标人应当保障纸棺货品持续稳定供应，不得无故断供。发生供货不及时且对采购人业务销售产生不良影响时，采购人有权采取中断木棺上架的处置措施，同时中标人应承担该行为带来的一切经济损失与相关责任。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
（四）货物要求
1.中标人应提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品。
2.货物所使用的包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，并充分考虑运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和东莞地区的气候特点，以及露天存放的需要。
★3.每个产品都应有铭牌和合格证。铭牌上应标注制造厂名称、地址、产品名称、主要材料和产品执行标准编号，合格证上应有制造厂名称、产品名称、规格尺寸、出厂日期、检验合格标记和检验员印章。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
4.棺木不得使用中纤板，应使用优质纸板、夹板和木料，不破裂、不断裂、不掉油漆、防湿、防蛀、防霉；螺丝和钉等金属零件要符合国家标准和相关行业标准。框架木料应用坚实、干燥的木材，不得有劈裂、虫蛀、腐朽、疤结的缺陷；结合处不能有断裂、缺材和松动。棺木外观精致，饰面纹理清晰、自然、对称、表面平整顺滑、无裂痕、无凹凸现象，棺盖与棺体结合缝均匀严密，无明显翘曲现象，棺盖闭合后，不易发生滑脱或松动现象。棺木制作所用的油漆、胶水等均使用符合国家相关质量要求及环保要求的对人体无害的产品，棺木成品不得有刺激性气味。
5.中标人的产品存在质量问题（不符合约定的要求，或低于中标样品质量），采购人有权要求中标人及时整改。如果整改3次仍不能满足质量要求，则采购人有权退回并不再采购该品种产品，且采购人有权按合同违约条款，终止合同，并接受相关部门处理，由此引起的一切后果，由中标人承担。
6.若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。
7.合同实施期间，因实际供货需求需采购招标文件“用户需求书中产品清单”以外的货品，价格以该货品同类的市场参考价*折扣率确定。
（五）包装、交货、验收要求
1.包装:本项目采购的货物均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良、运输不慎所造成的损失和由此而产生的退换货等一切费用均由中标人承担。
2.交货时间：本项目采购的货物均由中标人负责送达采购人指定的地点。因运输所产生的仓储、运输、人工及其损耗等费用，全部由中标人承担。
[bookmark: OLE_LINK6]★2.1.中标人必须设专人负责本合同项下供货服务的全流程对接工作，包括但不限于采购需求响应、配送协调、问题沟通等。采购人可通过电话方式下达采购需求，中标人应保证电话畅通，不得无故拒绝或拖延响应采购需求。送货应保证在采购人通知后24小时内到达指定仓库，交货卸货时段在正常上班时间内，具体由双方协调商定。中标人在合同期内3次（含3次）未能按照合同约定按时按量完成送货的，即视为中标人严重违约，采购人有权单方面解除本合同，并要求中标人承担由此造成的损失（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。承诺函内需如实填报自有生产基地、常备仓库详细地址，并明确标注仓库至东莞市殡仪馆的实际里程、常规路况行车时长，同时附高德地图测距、测时截图佐证，未按要求提供或弄虚作假的，视为无效投标响应）。
★2.2.春节期间供货保障：中标人须充分预判春节假期用工、物流停运风险，在每年春节前，提前与采购人对接预判旺季需求量，做好产能、仓储、货源储备工作。春节及节前备货高峰期，不得以工厂放假、物流停运、人员休假为由中断供货，须保障不间断按需供货，按照采购人下达订单，按时、保质、保量完成交付。投标人投标时，须提供春节期间供货保障专项方案，内容包含节前备货计划、人员值守安排、备用货源渠道、物流保障措施、应急联络人及24小时联系电话，节假日期间须及时响应采购人订单及突发补货需求，不得临时单方面拒绝接单、拖延供货。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
[bookmark: OLE_LINK9]★2.3.临时应急采购的特殊情况：采购人因业务需要临时增加产品，中标人须承诺确保在接到采购人通知后12小时内交货（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。承诺函内需如实填报自有生产基地、常备仓库详细地址，并明确标注仓库至东莞市殡仪馆的实际里程、常规路况行车时长，同时附高德地图测距、测时截图佐证，未按要求提供或弄虚作假的，视为无效投标响应）。
3.交货地点：东莞市殡仪馆或采购人指定的地点。
4.验收：本项目采购的货物须经采购人检验后，双方办理收货手续。货物不符合约定交货标准的（除采购人人为损坏外），中标人应及时换货，所产生的费用由中标人承担。因中标人的原因造成采购人损失的，由中标人承担全部责任。
4.1.验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。
4.2.验收按合约的规定、规范进行，合约中没有规定的则按国家行业标准有关的规定、规范进行。
4.3.中标人要按采购人要求分品种摆放好，由采购人根据订单的品种和数量要求，按质量标准对每批棺木进行抽样验收，验收结果由双方在《火化棺订购及验收单》上签名确认，一式两份，原件采购人保留。验收单上确认的收货数量作为结算的依据。
4.4.验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形的，采购人应在《火化棺订购及验收单》上作出详尽的现场记录，此现场记录用作补充、缺失和更换所需货物的有效证据，以及对中标人进行服务质量考核及扣罚的重要依据。同时中标人须及时采取措施对相应货物进行补充或退换处理，由此产生的有关费用由中标人承担。
4.5.如果本项目采购的货物在运输和装卸过程中，因事故造成短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。


附：
《火化棺订购及验收单》
表四
	供货方：                                            订单编号：

	订   购
	实   收

	序号
	品种
	单位
	数量
	序号
	数量
	缺货
	退货
	备      注

	1
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　
	　

	开单员：     
 
核单员：
日期：
	验收结果及处理意见：


采购方验收员：                      日期：

	供货方订单签收：
                                                            

日期：
	供货方意见：
本公司在现场已对验收全过程进行监督，同意采购方的验收结果及处理意见。
供货方确认：                        日期：

	说明：按合同要求双方进行现场验收，出现异常情况须在对应栏打“√”，并在备注栏内对相应缺货、退货的数量等异常情况进行说明。


（六）报价方式、结算方式及付款方式：
1.报价方式：本项目采用统一的折扣率方式报价，中标供应商必须对《项目清单》报出一个统一的折扣率，不允许不同项目报不同的折扣率。本项目投标报价以《项目清单》中采购单价最高限价为基准价，对本项目报出统一的投标折扣率。例：中标供应商打8折，即投标折扣率为80%（投标报价为80%）。投标报价只允许有一个报价，不接受有任何选择的报价，否则按无效投标处理。投标折扣率必须为固定的报价（如XX.00%），不得存在区间值 （如XX.00～XX.00%），否则将被视为未实质性响应采购文件，按无效投标处理。
2.结算方式:单项产品成交价（四舍五入，精确至小数量后两位）=实际使用的各项产品单价最高限价×投标折扣率。实际结算金额=单项产品成交价×单项实际采购数量。产品具体采购数量以采购人实际采购数量为准。
 例如：成交供应商投标折扣率为80%（即投标报价为80%），卫生纸棺A（包1、序号1）的单项产品成交价=最高单价最高限价 75 元/副*80%=60 元/副。若供货为20副，则该纸棺实际结算金额=60元/副*20副=1200元。
3.付款方式中标人每月10日前按上月实际供货数量和合同定价计算上个月的采购款项，采购人根据《火化棺订购及验收单》进行核对无误后，通知中标人出具符合采购人财务要求的增值税专用发票。采购人在收到中标人提供的正式发票后，按财务规定办理采购货款的支付手续。因财政原因或中标人原因造成付款迟延的，采购人不以违约论。
[bookmark: OLE_LINK39]（七）投标样品照片要求
1.所有投标人均需在投标文件中按要求提交下表中采购品种的照片，以供采购验收时参考。
表五：
《投标样品照片清单》
包1：
	序号
	采购产品
	单位
	数量
	备注

	1
	卫生纸棺A
	副
	1
	

	2
	金福棺
	副
	1
	

	3
	吉祥棺
	副
	1
	



包2：
	序号
	采购产品
	单位
	数量
	备注

	1
	卫生纸棺B
	副
	1
	

	2
	龙凤棺
	副
	1
	

	3
	福寿棺（加大型）
	副
	1
	



包3：
	序号
	采购产品
	单位
	数量
	备注

	1
	祥福纸棺
	副
	1
	

	2
	福安棺
	副
	1
	


2.投标人需按所投标的包将“表五”中对应包的投标样品拍摄成高清数码照片，并将所有照片按“表一”顺序排列，附在投标文件中。建议采用1000万像素以上摄影器材拍摄，格式采用JPEG格式。所有投标样品的照片为彩色近照（每个产品照片应包括：棺木长边正面、45度侧面、俯视外观、俯视内里特写照，A4相纸幅面），且每张照片应用标尺示明产品的尺寸（每张照片须在正面空白处加盖公司公章或公司电子签章），具体要求：
2.1请按招标文件要求将投标样品的图片，附在投标文件中
2.2每张样品图片需配以简单的文字说明（内容包括：序号、样品名称、展示的内容、具体部位等）。
附：照片布局图示（仅供参考）



火化棺长边正面照
45度侧面照
俯视外观照
俯视内里照
文字说明








   



3.照片中示明的尺寸应符合上述表一中质量标准要求，未提交或少提交照片的产品评审项评分为零分。
4.在采购任务完结之后，中标人签合同时需用U盘提交上述样品高清电子版图片（图片内容与投标时一致）给采购人作为供货验收参考。
5.投标人的投标样品照片不能相互共用。

四、技术标准与要求[footnoteRef:9]： [9: ] 

包1、包2、包3：
	[bookmark: OLE_LINK12]参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	★
	1
	投标人需承诺中标后15日内提供相应产品的样品供采购方验收，验收合格后方可正常供货。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

	★
	2
	投标人需承诺产品结构和承重能力符合采购人要求：棺体两边上边缘须加装厚度15mm的木条（与侧板一体成型），棺体底部加装两条宽度5cm长度6m的白色布条;产品遇外力碰撞整体结构无损坏（可用加载块从火化棺外侧正中间位置向内施加50kg推力和火化棺内侧正中间位置向外施加50kg推力，保持1小时，棺体结构无损坏）；产品内部加载相应重量要求的加载块，用棺木固定布条水平吊起（保持1小时）或将棺体两边木条拉起，火化棺结构无损坏，布条或木条无断裂；此外，加载相应重量要求的加载块后，两边用力向前拉拽纸棺固定布条，拉动棺木同时布条无断裂。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

	★
	3
	投标人需承诺中标后提供相应产品满足要求的检测报告：①产品材料环保报告；②产品力学物理报告；③燃烧排放烟尘环保报告（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

	★
	4
	中标人应当保障纸棺货品持续稳定供应，不得无故断供。发生供货不及时且对采购人业务销售产生不良影响时，采购人有权采取中断木棺上架的处置措施，同时中标人应承担该行为带来的一切经济损失与相关责任。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

	★
	5
	每个产品都应有铭牌和合格证。铭牌上应标注制造厂名称、地址、产品名称、主要材料和产品执行标准编号，合格证上应有制造厂名称、产品名称、规格尺寸、出厂日期、检验合格标记和检验员印章。（提供承诺函，格式自拟）（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

	★
	6
	中标人必须设专人负责本合同项下供货服务的全流程对接工作，包括但不限于采购需求响应、配送协调、问题沟通等。采购人可通过电话方式下达采购需求，中标人应保证电话畅通，不得无故拒绝或拖延响应采购需求。送货应保证在采购人通知后24小时内到达指定仓库，交货卸货时段在正常上班时间内，具体由双方协调商定。中标人在合同期内3次（含3次）未能按照合同约定按时按量完成送货的，即视为中标人严重违约，采购人有权单方面解除本合同，并要求中标人承担由此造成的损失（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。承诺函内需如实填报自有生产基地、常备仓库详细地址，并明确标注仓库至东莞市殡仪馆的实际里程、常规路况行车时长，同时附高德地图测距、测时截图佐证，未按要求提供或弄虚作假的，视为无效投标响应）。

	★
	7
	春节期间供货保障：中标人须充分预判春节假期用工、物流停运风险，在每年春节前，提前与采购人对接预判旺季需求量，做好产能、仓储、货源储备工作。春节及节前备货高峰期，不得以工厂放假、物流停运、人员休假为由中断供货，须保障不间断按需供货，按照采购人下达订单，按时、保质、保量完成交付。投标人投标时，须提供春节期间供货保障专项方案，内容包含节前备货计划、人员值守安排、备用货源渠道、物流保障措施、应急联络人及24小时联系电话，节假日期间须及时响应采购人订单及突发补货需求，不得临时单方面拒绝接单、拖延供货。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

	★
	8
	临时应急采购的特殊情况：采购人因业务需要临时增加产品，中标人须承诺确保在接到采购人通知后12小时内交货（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。承诺函内需如实填报自有生产基地、常备仓库详细地址，并明确标注仓库至东莞市殡仪馆的实际里程、常规路况行车时长，同时附高德地图测距、测时截图佐证，未按要求提供或弄虚作假的，视为无效投标响应）。
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